서  식

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제1호서식]

해체계획서 작성(검토) 확인서

※「건축물 해체계획서 작성 매뉴얼 및 표준서식」(국토교통부 22.12.29. 개정) 서식 활용

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제2호서식]

해체공사 안전점검표

※「건축물 해체계획서의 작성 및 감리업무 등에 관한 기준」(국토교통부 고시 제2022-446호) 서식보완

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제3호서식]

서울시 해체공사 착공신고 자체 안전점검표

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제4호서식]

건축물 해체공사 착공신고서

※ 건축물관리법 시행규칙 [별지 제6호의3서식] <개정 2022. 8. 4.> 서식 보완

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제5호서식]

건축물 해체공사 착공신고 확인증

※ 건축물관리법 시행규칙 [별지 제6호의4 서식] <개정 2022. 8. 4.>

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제6호서식]

건설공사의 직접시공계획서

※ 건설산업기본법 시행규칙[별지 제22호의6서식] <개정 2021. 8. 27.> 서식 활용

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제7호서식]

건축물 해체 공사 안전점검표

※ 건축물관리법 시행규칙 [별지 제6호의11서식] <신설 2022. 8. 4.> 서식 보완

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제8호서식]

자치구 해체공사장 현황 (`23.0. 현재)

■  서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제1호서식] (1-1)

※「건축물 해체계획서 작성 매뉴얼 및 표준서식」(국토교통부 22.12.29. 개정) 서식 보완

해체계획서 [  ] 작성 확인서

[  ] 검토 확인서

건축물	위치
	연면적 합계 ㎡					해체 건축물 수 주 건축물 (동) 부속 건축물 (동)
건축물 해체	사유
	해체공사 기간			년 월 일부터 년 월 일까지
해체계획서 작성자 또는 검토자	성명				자격번호
	사무소명				신고번호
	사무소 주소 (전화번호: )
	작성(검토) 기한 년 월 일부터 년 월 일까지 ( 일간)
	작성(검토) 대가금액 원
「건축물관리법」 제30조제4항, 같은 조 제5항에 따라 위와 같이 작성(검토)한 해체계획서와 해체계획서 작성(검토) 확인서를 제출합니다.
년 월 일
작성자								(서명 또는 인)
첨부서류		1. 「건축물관리법」 제30조제4항에 따라 작성하거나 같은 조 제5항에 따라 검토한 해체계획서 2. 해체계획서 작성(검토) 계약서 사본
「건축물관리법」 근거규정
「건축물관리법」 제30조제4항			건축물 해체허가를 받으려는 자가 허가권자에게 제출하는 해체계획서는 건축사사무소개설신고를 한 자 또는 기술사사무소를 개설등록한 자(건축구조, 건축시공, 건설안전 직무범위에 한정한다)가 이 법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령을 준수하여 작성하고 서명날인하여야 한다.
「건축물관리법」 제30조제5항			건축물 해체신고를 하려는 자가 허가권자에게 제출하는 해체계획서는 건축사사무소개설신고를 한 자 또는 기술사사무소를 개설등록한 자(건축구조, 건축시공, 건설안전 직무범위에 한정한다)가 이 법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령을 준수하여 검토하고 서명날인하여야 한다.
유의사항
「건축물관리법」 제51조제1항제11호ㆍ제12호, 제51조의2제2호, 제52조제8호			1. 해체계획서를 부실하게 작성하거나 이 법 또는 관계 법령을 위반하여 작성한 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처합니다. 또한, 해당 위반사항으로 공중의 위험을 발생하게 한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처합니다. 2. 해체계획서를 부실하게 검토하거나 이 법 또는 관계 법령을 위반하여 검토한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다. 또한, 해당 위반사항으로 공중의 위험을 발생하게 한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처합니다.

현장 확인 결과 (1-2)

□ 가설비계	□ 해체장비 진출입로
<사진>	<사진>
○ 내용: 인접대지·도로 간섭, 가설비계 설치 가능 여부 등	○ 내용: 주변 여건 고려, 1층 진출입로 확보 가능 여부 등
○ 결과:	○ 결과:
□ 폐기물 투하구	□ 폐기물 반출
<사진>	<사진>
○ 내용: 폐기물 투하시 구조물·가시설 간섭여부	○ 내용: 폐기물 적재장소에 장비 접근 가능여부 등
○ 결과:	○ 결과:
□ 전도방지	□ 기타
<사진>	<사진>
○ 내용: 외벽, 가설울타리 등 전도 방지조치 가능여부	○ 내용: 해체계획서 작성을 위해 현장확인 필요한 사항
○ 결과:	○ 결과:

■  서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제2호서식] (2-1)

※「건축물 해체계획서의 작성 및 감리업무 등에 관한 기준」(국토교통부 고시 제2022-446호) 서식 보완

해체공사 안전점검표

공사감리 필수확인점 안전점검

1-1) 안전점검표

점검일자		점검위치		감 리 자 (서명)
				해체작업자 (서명)
검사항목		검사기준 (허용범위)	검사결과		조치사항
			해체작업자	감리자
※ 안전가시설 설치 후 자체 안전점검 시행하고, 허가권자에게 착공신고·승인 후 해체 시행
1. 최초 마감재 철거 전
*
*
*
2. 지붕층 해체 착수 전
*
*
*
3. 중간층 해체 착수 전
*
*
*
4. 지하층 해체 착수 전
*
*
작성방법
1. 안전점검표에는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 함 가. 하부보강 잭서포트의 재원 및 설치 간격 나. 하부보강 잭서포트 적용 층수 다. 해체장비 이동구간, 잔재물 적재 높이 및 하중 라. 해당 보강 상세도면 2. 세부 검사항목은 해체작업순서에 따른 공사 주요사항과 잔재물의 허용범위를 기재 * (예시) 하부보강 층수: 몇 개 층까지 잭서포트를 유지하는 지 (구조안전성 검토 보고서 확인) 3. 조치사항은 부적합사항에 대한 작업요청 사항을 기입하되, 반드시 수정ㆍ보완사항을 표시 ※ 현장여건에 따라 안전점검표에 명시된 필수확인점의 변경이 필요한 경우 해체작업자 및 관리자와 협의하여 변경할 수 있음
* 해체시공자 주의사항 가. 안전가시설 설치 완료 후 : 가설울타리, CCTV 설치, 외부비계 조립, 연접한 공공이용시설 안전조치 등을 조치하고 자체안전점검을 시행하고 착공신고시 자체 안전점검표를 제출하여야 함 나. 지붕층 해체 착수 전 : 자치구 집중안전점검과 병행 추진. 반드시 지붕층 해체 착수, 최초 해체장비 사용일의 7일전 구청 인허가권자에게 일정 통보 다. 중간층 해체 착수 전 : 최소 3개층마다 1회 이상 점검 필요. 해체공사 공법 전환 층이 있는 경우 해당층 해체 착수 전 *해체공사감리자 주의사항 - 필수확인점 안전점검 이후 구청 인허가권자에게 즉시 점검결과를 보고하여 공정 공유 (점검표 메일 송부, 점검사진 첨부).

■  서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제2호서식] (2-2)

1-2) 점검 주요 사진

□ 점검사항(사진/내용)	□ 점검사항(사진/내용)
○ 내용	○ 내용
□ 점검사항(사진/내용)	□ 점검사항(사진/내용)
○ 내용	○ 내용

■  서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제3호서식] (3-1)

서울시 해체공사 착공신고 자체 안전점검표

○ 현장 주소 :

안전관리 체크리스트 (앞쪽)
점검항목		해체계획서 검토 및 현장점검 내용	점검결과
			시공자	감리자	내용
해체 허가 조건 이행 여부	CCTV설치 및 녹화	▪CCTV 설치 개소 [ ] , 녹화여부 [ ]
	해체공사 안내판	▪공사관련자 및 공무원 연락처 포함 대형 안내판 부착 적정성
	가설울타리	▪도로경계부 등 안전한 가설울타리(EGI, RPP이상) 설치 적정성
	상주감리 (해체허가 대상)	▪해체공사 감리계약시 상주감리 시행 여부
	착공신고	▪안전점검결과, 총괄 관리 조직도, ▪현장배치 건설기술인(중장비 기사 포함) 제출 ▪해체공사 계약서 및 감리계약서 제출 ▪직접시공계획서(공사내역서 및 공정표 첨부) 제출
	현장대리인 상주 의무화	▪해체공사 현장대리인은 전체 공사기간 동안 현장에 상주하여야 함. (타 현장 중복 배치 금지)
현장점검사항	서류비치 검토	▪ 직접시공계획서(공사내역서 및 공정표 첨부) 비치 ▪ 해체계획서 비치
	해체계획서 검토	▪ 가시설 계획(비계, 펜스, 안전망, CCTV등) ▪ 탑재장비 용량 및 이동계획, 램프설치, 잭서포트배치 등 ▪ 잔재물 처리계획(Slab Open 및 적재높이) ▪ 해체공법 및 구조체 해체순서
	사전조사 검토	▪ 구조물의 현황, 증축 및 개축 등의 이력, 현장점검 결과 등에 대한 사전조사 결과 유·무
	주변 환경조사	▪ 건축물의 해체 전 폐기물 반출을 위한 도로사정 및 인근주변 환경(공해방지 기준치 등)의 조사 등
		▪ 전력, 가스, 수도, 광통신 케이블 등 인입관 유무 확인
		▪ 공공이용시설(보행로, 학교, 버스정류장) 연접 여부
	석면함유재 처리	▪ 기관석면조사결과(사본) [ ] 있음 [ ] 없음
	안전시설물	▪ 공사용 가설펜스, 보행자 안전통로, 낙하물 방호 및 방지망 설치 적정성
		▪ 외부비계 설치·시공상태 및 고정 적정성
		▪ 연접한 공공이용시설 안전조치 적정성

위 사실을 확인함.

2023년  00월  00일

점검자	소속 : (시공자)	직 :	성명 : (인 또는 날인)
점검자	소속 : (감리자)	직 :	성명 : (인 또는 날인)

■  서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제3호서식] (3-2)

□ 안전조치 사진

가설울타리	보행자 안전통로
방지망 설치	외부비계 현황
CCTV 설치	낙하물 방호
연접 공공이용시설 안전조치	기타 안전조치사항

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제4호서식] ※ 건축물관리법 시행규칙 [별지 제6호의3서식] <개정 2022. 8. 4.> 서식 보완
건축물 해체공사 착공신고서
※ 색상이 어두운 칸은 신고인이 작성하지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일		처리일		처리기간	7 일
건축물	위치
해체건축물 수 주 건축물 (동), 부속 건축물 (동)	연면적 총 m2
허가번호	공사 예정기간 (착공, 준공)	착공 예정일
준공 예정일
관리자	성명(법인명)	생년월일(사업자 또는 법인등록번호)
주소 (전화번호: )
해체공사 시공자	성명	계약일자
회사명	계약금액 원
생년월일(사업자 또는 법인등록번호)	건설업등록번호
주소 (전화번호: )
하수급인	성명(법인명)	사업자 또는 법인등록번호
현장 배치 건설기술자 (해체작업자)	성명
자격증	자격번호
해체공사 감리자	성명	자격번호
사무소명	신고번호
사무소 주소 (전화번호: )
계약일자	계약금액 원
현장관리인	성명	전화번호
주소
석면 함유재 존치 여부	[ ] 천장재(아스칼텍스, 아미텍스 등) [ ] 지붕재(슬레이트 등) [ ] 천장단열재(석면포)	[ ] 바닥재(아스타일 등) [ ] 해당 없음 [ ] 파이프보온재(석면포) [ ] 그 밖의 사항
「건축물관리법」 제30조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조의2제1항에 따라 위와 같이 건축물 해체공사 착공신고서를 제출합니다.
년 월 일
신고인(관리자)	(서명 또는 인)
특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장	귀하
첨부서류	1. 해체공사계약서(하도급계약서 포함) 사본 2. 해체공사감리계약서 사본 3. 현장배치 건설기술인(중장비 기사 포함) 4. (정비구역내) 총괄 관리조직, 현장배치건설기술인(중장비기사 포함) 명부 제출(해당업체 증빙자료 포함) 5. 직접시공계획서 사본	수수료 없음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

해체 대상 건축물 동별 개요

주/부속

구분

동 명칭

층수

(지상, 지하)

높이(m)

건축면적(㎡)

연면적(㎡)

구조

특수구조

건축물 여부

※ 특수구조 건축물 여부란은 「건축법 시행령」 제2조제18호나목 또는 다목에 따른 특수구조 건축물의 유형을 적으며, 건축물이 여러 유형에 해당하는 경우에는 해당 유형을 모두 적습니다.

「건축물관리법」 근거규정

「건축물관리법」  제30조의2제1항

제30조제1항 각 호 외의 부분 본문 또는 같은 조 제2항에 따라 해체 허가를 받은 건축물의 해체공사에 착수하려는 관리자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 허가권자에게 착공신고를 하여야 한다. 다만, 제30조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 신고를 한 건축물의 경우는 제외한다.

유의사항

「건축물관리법」

제51조제1항제13호 및 제52조제9호

1. 해체공사의 착공신고를 하지 않거나 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 해체공사의 착공신고를 하고 건축물을 해체하다가 공중의 위험을 발생하게 한 경우에는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처합니다.

2. 해체공사의 착공신고를 하지 않거나 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 해체공사의 착공신고를 하고 해체작업을 실시한 경우에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다.

처리절차

신고서 작성	□	접 수	□	서류 검토	□	현장 점검	□	신고 확인증 작성	□	신고 확인증 발급

신고인(관리자)

특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(건축허가·신고 부서)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제5호서식]

※ 건축물관리법 시행규칙 [별지 제6호의4 서식] <개정 2022. 8. 4.>

건축물 해체공사 착공신고 확인증

착공신고일자

(해체허가 일자/허가번호)

관리자

(성명 또는 법인명)

대지위치

지번

※  「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지번을 적으며, 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따라 공유수면의 점용ㆍ사용 허가를 받은 경우로서 그 장소에 부여된 지번이 없으면 그 점용ㆍ사용 허가를 받은 장소를 적습니다.

해체 건축물 수

주 건축물        (동),    부속 건축물        (동)

연면적 합계

총                    ㎡

「건축물관리법 시행규칙」 제12조의2제5항에 따라 건축물 해체공사 착공신고 확인증을 발급합니다.

년       월       일

특별자치시장 특별자치도지사 시장⸱군수⸱구청장	직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제6호서식] ※ 건설산업기본법 시행규칙[별지 제22호의6서식] <개정 2021. 8. 27.>
건설공사의 직접시공계획서
(앞쪽)
공사명
①공종		공종: 세부공종:							현장소재지
발주자		상호(기관명)			구분 [ ] 공공기관 [ ] 민간				대표자
		주소
수급인		상호						대표자
		영업소 소재지
도급방법		[ ] 단독도급 [ ] 공동도급([ ] 공동이행방식 [ ] 분담이행방식 [ ] 주계약자관리방식)
계약성질		[ ] 장기계속공사 [ ] 기타공사
②계약일		년 월 일		③착공일		년 월 일				④준공예정일		년 월 일
⑤총 노무비		( 원)
직접시공계획
직접시공 공종(기능인력 투입예정 인원 : 명)							하도급(예정) 공종
⑥세부공종			금액				⑥세부공종					금액
⑦직접시공 금액 합계 (직접시공 노무비)			원				⑧하도급(예정) 금액 합계					원
「건설산업기본법」 제28조의2에 따라 건설공사의 직접시공계획을 통보합니다. 년 월 일 수급인 (서명 또는 인) 귀하
구비서류	1. 직접 시공 및 하도급 할 공사량ㆍ공사단가 및 공사금액(노무비)이 분명하게 적힌 공사내역서 2. 예정공정표
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■  서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제7호서식]

※ 건축물관리법 시행규칙 [별지 제6호의11서식] <신설 2022. 8. 4.> 서식 보완
건축물 해체 현장 안전점검표 (7쪽 중 1쪽)
해체장비 탑재여부		□ 해체장비를 건축물에 올림 □ 해체장비를 건축물에 올리지 않음
안전관리 체크리스트
건축물 및 해체현장 정보	구조형식				점검일시
	층수	(지상) (지하)			담당 점검자	소속
	해체범위
						직급
	시공자
						연락처
	현장소장		연락처			성명	(서명)
	공사기간	년 월 일 ~ 년 월 일 ( 일간)				비고
	현장주소
점검항목		점검내용			점검결과
					적정	부적정	점검자 의견
해체공사 계약		▪ 해체공사 계약 체결여부 [ ] 체결 [ ] 미체결
		▪ 해체공사 계약 총액 [ ]억원 ※ 폐기물 처리비 포함
해체공사 장비 투입 내역		▪ 장비명1 [ ], 중량/규격 [ ], 대수[ ]대 ▪ 장비명2 [ ], 중량/규격 [ ], 대수[ ]대 ▪ 장비명3 [ ], 중량/규격 [ ], 대수[ ]대
해체공사 인력 투입 내역		▪ 감리 배치 현황 ▶ 감리자 [ ]명 ▶ 감리(보조)원 [ ]명
		▪ CCTV 모니터링 여부 [ ] 실시 [ ] 미실시
		▪ 장비 조정(운전)원 ▶ 장비명 [ ], 인원 [ ]명 ▶ 장비명 [ ], 인원 [ ]명
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

					(7쪽 중 2쪽)
점검항목	점검내용	점검결과
		적정	부적정	점검자 의견
3. 해체공사 인력 투입 내역	▪ 장비 신호수 (보조원) ▶ 장비명 [ ], 인원 [ ]명 ▶ 장비명 [ ], 인원 [ ]명
	▪ 비산먼지 방지 (살수인력) 인원 [ ]명
	▪ 도로 교통·주변 안전 통제원 ▶ 작업명 [ ], 인원 [ ]명 ▶ 작업명 [ ], 인원 [ ]명
	▪ 비계 설치 및 해체 작업 ▶ 해체 작업 전 [ ]명 ▶ 해체 작업 중 [ ]명 ▶ 해체 작업 완료 [ ]명
	▪ 기타 인력 배치 현황 ▶ [ ] 분야 [ ]명 ▶ [ ] 분야 [ ]명
4. 해체계획서 및 해체감리자	▪ 해체허가(신고)여부 [ ] 허가 [ ] 신고
	▪ 해체감리계약 체결여부 [ ] 체결 [ ] 미체결
	▪ 해체감리원 상주여부 [ ] 상주 [ ] 비상주
	▪ 감리업무일지 내용의 적정성 및 생애이력 정보체계에의 매일 등록 여부
	▪ 감리자가 작성하는 안전점검표 내용의 적정성
5. 사전조사	▪ 건축물의 현황, 증축 및 개축 이력 등에 대한 해체계획서 작성자의 사전 현장조사 여부
6. 주변 환경조사	▪ 건축물의 해체 전 폐기물 반출을 위한 도로 여건 및 해체공사 현장 인근 지역의 피해 발생 가능성 검토 여부
	▪ 전력ㆍ가스ㆍ수도 공급시설, 정보통신 케이블 등의 설치 현황에 대한 해체계획서 작성자의 확인 여부

						(7쪽 중 3쪽)
점검항목	점검내용		점검결과
			적정	부적정	점검자 의견
7. 임시 시설물 및 건축물 외관조사	▪ 해체계획서에 따른 임시 시설물(외부 비계, 공사용 가설울타리, 안전난간대 및 작업자 안전통로 등) 설치의 적정성
	▪ [장비를 올려 해체하는 경우만 해당] 건축물 해체 공정에 따른 외부 비계의 적기 해체 여부
	▪ 건축물 해체 시 분리ㆍ낙하의 우려가 있는 내장재ㆍ외장재의 사전 제거 여부
8. 구조안전계획에 따른 구조안전성 확인	▪ 구조안전성 검토보고서 [ ] 있음 [ ] 없음
	▪ [장비를 올려 해체하는 경우만 해당] 잭 서포트(jack support) 설치 수량 및 설치 상태의 적정성
	▪ 해체계획서 상의 해체 순서 준수 여부
	▪ 장비 용량(ton)의 적정성
	▪ [장비탑재만 해당] 해체계획서에 따른 해체장비 이동 동선과 실체 이동 동선의 일치 여부
	▪ 슬래브 위 해체잔재물 적치 여부 (40cm 이하로 적치 여부)
	▪ 잔재물(殘滓物) 반출을 위한 개구부 및 낙하구 설치 위치의 적정성
9. 안전대책 및 부산물 처리	▪ 작업자 및 인접 건축물에 대한 안전대책 준수 여부
	▪ 해체공사 현장 및 주변에 설치한 보행자 안전시설, 낙하물 방지망 및 방호시설 등에 대한 관리의 적정 여부
	▪ 「소음ㆍ진동관리법」 준수 여부
	▪ 비산(飛散) 먼지 예방 대책의 수립․시행 여부
	▪ 폐기물 처리계획의 수립․시행 여부
	▪ 안전사고 발생 시 대처방안의 적정성
종합점검결과	긴급 안전조치	[ ] 필요 [ ] 불필요
	보강조치	[ ] 필요 [ ] 불필요
	안전진단	[ ] 필요 [ ] 불필요
의견 및 특기사항
※ 점검자는 건축물 해체공사 현장에 대한 사진 또는 동영상 등을 촬영해야 합니다. ※ 점검자는 현장점검을 수행하는 과정에서 긴급히 조치해야 하는 사항이 발견되는 경우 즉시 안전조치를 실시해야 합니다.
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

		(7쪽 중 4쪽)
안전점검표
그 밖에 안전관리를 위하여 추가로 확인이 필요한 사항

			(7쪽 중 5쪽)
임시 시설물 및 건축물 외관조사
구분	사진	비고 (상황설명 등)
가설울타리 및 가설방음벽 설치 상태
보행자 안전조치 상태
낙하물 방지 조치 상태
외부 비계 현황
탈락 위험 자재 제거 현황
그 밖의 사항

			(7쪽 중 6쪽)
구조안전계획에 따른 구조안전성 확인
구분	사진	비고 (상황설명 등)
잭 서포트 배치 현황
잔재물 적치 현황 (슬래브 위 등)
폐기물 처리 현황
잔재물 반출 개구부 및 낙하구 설치 위치
주요 해체장비 현황
외벽 전도 방지장치 설치 상태
그 밖의 사항

			(7쪽 중 7쪽)
그 밖의 안전대책 현황
구분	사진	비고 (상황설명 등)
소음ㆍ진동 방지장치 설치 현황
분진방지장치 설치 현황
그 밖의 사항

■ 서울특별시 해체공사장 총괄 운영지침 [별지 제8호서식]

000구 해체공사장 현황 (`23.0.0. 현재)

연번	위치	지역 구분	기존건축물 현황				해체공사 내용		해체 허가일 (변경일)	착공 신고일 (변경일)	해체공사기간		현재공정 (현재완료된공정)	허가권자 집중점검				다음 점검일
			지하	지상	연면적	주용도	해체 범위	해체규모			착공 (예정)일	완료 (예정)일		점검일	결과	점검일	결과
	OO동 00-0	일반 /정비					전체 /부분						가시설 최상층골조 중간골조 지하층
1	OO동 00-0	일반	1	2	4,00	근생	부분	1,2층 내력벽해체	00.0.0	00.0.0	00.0.0	00.0.0	2층골조 해체완료	00.0.0	특이사항 없음	00.0.0	특이사항 없음
2	OO동 00-0	일반	1	5	600	근생	전체	-	00.0.0	00.0.0	00.0.0	00.0.0	가시설 설치완료	00.0.0	특이사항 없음	-	-	00.0.0 예정
3	OO동 00-0	정비 (구역명)	1	10	2,000	아파트	전체	-	00.0.0	00.0.0	00.0.0	00.0.0	5층골조 해체완료	00.0.0	특이사항 없음	-	-	00.0.0 예정

주1) 작성대상: 해체허가(신고) 처리된 건에 대해 작성

주2) 정비구역은 지역구분시 정비구역명을 표기하고, 해체하는 동별로 작성